第7号様式(その1)(第7条関係)
液化石油ガス設備工事審査表
(バルク貯槽・地上設置)　
設備設置先名称	　	審査年月日	年　　月　　日	
設備所在地	　	
工事事業者	　	審査者	氏名	
貯蔵能力	kgバルク貯槽×　　　　　基＝　　　　　kg	
審査項目	規則該当条項	基準	判定	
			良	否	
使用貯槽	19―3―イ
	・特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証を有すること	　	　	
保安距離構造壁	19―3―ロ
バルク告示―2

	・第1種保安物件：1.5m以上、距離不足の場合：構造壁の設置
・第2種保安物件：1.0m以上、距離不足の場合：構造壁の設置
・構造壁：最大2方向、地盤面に接すること、開口部なし、JISA1304の30分加熱試験に合格
　壁の端が貯槽より1m以上あること	　	　	
安全弁	19―3―ハ―(1)
バルク告示―3	・元弁はみだりに操作できない構造
・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること
・規定吹出し量≧所要吹出し量	　	　	
液面計	19―3―ハ―(2)
バルク告示―4

	・ガラス管液面計(合成樹脂を含む)でないこと
・ガスを放出して液面を測定するものを設置しないこと
・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること
・電子式液面計は液石法施行規則関係基準(S0739)KHKH15.3による	　	　	
過充てん防止装置	19―3―ハ―(3)
バルク告示―5	・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること	　	　	
カップリング用液流出防止装置付き液取入弁	19―3―ハ―(4)
バルク告示―6	・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること
・カップリング用液流出防止装置が取り付けてあること	　	　	
ガス放出防止器等付きガス取出弁	19―3―ハ―(5)
バルク告示―7

	・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること(調整器(2段減圧式分離型を除く)の内部・出口に設けるものを除く)
・ガス放出防止器又は緊急遮断装置が取り付けてあること
・ガス放出防止器の取付位置と開放流量以下での閉鎖が適切なこと
・地震等に伴う供給管の損傷防止措置は「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による	　	　	
ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出弁	19―3―ハ―(6)
バルク告示―7

	・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること
・ガス放出防止器又は緊急遮断装置が取り付けてあること(液取出弁から供給しない場合を除く)
・ガス放出防止器等の取付位置は液取出弁の内部又は出口
・ガス放出防止器は、調整器の表示容量の3倍以下の流量で閉止	　	　	
カップリング付き均圧弁	19―3―ハ―(7)
バルク告示―8	・均圧弁を設ける場合には、カップリングが取り付けてあること
・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること	　	　	
貯槽のプロテクター	19―3―ハ―(8)
バルク告示―9

	・付属機器はプロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は漏洩のおそれのない場合は除く)
・厚さ1.6mm以上のSS400と同等以上の材料
・開口部は附属機器等に使用される以外設けないこと