第7号様式(その4)(第7条関係)
(バルク貯槽・地上設置)　
審査項目	規則該当条項	基準	判定	
			良	否	
地下室等に係る供給管	19―7
(18―21)

	・地下室等の供給管には常時監視できる場所で操作できる緊急遮断装置の設置
・特定地下室等、その他の地下室の供給管には貯蔵設備ごとに供給停止用のバルブの設置	　	　	
自動ガス遮断装置等	19―7
(18―22―イ、ロ)(消費設備告7条)	・マイコンメーター(Ⅱ・L・C・S・H・B)又は警報器
　連動自動ガス遮断装置の設置	　	　	
耐震自動ガス遮断装置等	19―7
(18―22―ハ)	・感震機能付きメーター(S・H)又は耐震自動ガス遮断器の設置	　	　	
供給管の耐圧性能	19―8
	・高圧部…2.6MPa以上
・中低圧部…0.8MPa以上	　	　	
施工後の表示	115
116

	・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合
・メーターと1つの末端ガス栓の間の配管の長さが屋内で4m以上