第8号様式(その4)(第7条関係)
(バルク貯槽・地下設置)　
審査項目	規則該当条項	基準	判定	
			良	否	
自動ガス遮断装置等	19―7
(18―22―イ、ロ)(消費設備告7条)	・マイコンメーター(Ⅱ・L・C・S・H・B)又は警報器連動自動ガス遮断装置の設置	　	　	
耐震自動ガス遮断装置等	19―7
(18―22―ハ)	・感震機能付きメーター(S・H)又は耐震自動ガス遮断器の設置	　	　	
供給管の耐圧性能	19―8
	・高圧部…2.6MPa以上
・中低圧部…0.8MPa以上	　	　	
施工後の表示	115
116

	・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合
・メーターと1つの末端ガス栓の間の配管の長さが屋内で4m以上